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	Allgemeine Verhaltensregeln
1. Betreten und Verlassen des Betriebsgeländes sind der Kontaktperson zu melden.
2. Vor Aufnahme der Arbeiten sind diese mit der Kontaktperson zu planen und abzusprechen.
3. Fahrzeuge sind nur auf den klar ausgeschilderten oder zugewiesenen Plätzen abzustellen.
4. Generell herrsch auf dem Betriebsgelände für alle Fahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h.
5. Der Arbeitsplatz ist stets sauber und ordentlich zu halten.
6. Maschinen und Handwerkzeuge sind stets vor Gebrauch auf mögliche Gefährdungen zu prüfen.
7. Sicherheitsanweisungen sind strikt zu befolgen.
8. Informieren Sie frühzeitig die Kontaktperson, falls die geplanten Arbeiten einen Unterbruch im Strom- oder Wassernetz als Folge haben können.
	Hygieneregeln
1. Waschen und desinfizieren Sie vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause die Hände.
2. Verbinden und verdecken Sie offene Wunden ordnungsgemäss und sauber.
3. Medikamente dürfen nicht in Produktionsbereichen eingenommen oder gelagert werden.
4. Essen Sie nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. In den Produktionsräumen ist das Essen und Mitbringen von Esswaren untersagt.
5. Rauchen ist nur in dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Bereichen gestattet.
6. Falls Sie in den letzten 3 Tagen an Infektionskrankheiten, Erbrechen oder Durchfallerkrankungen gelitten haben, ist dies direkt Ihrer Ansprechperson zu melden.
7. Mit stark verschmutzter Kleidung kann Ihnen der Eintritt in Produktionsbereiche verweigert werden. Achten Sie daher auf saubere und intakte Kleidung. 
	Sicherheitsregeln
1. Das Betreten der Produktion ist nur mit Sicherheitsschuhen erlaubt.
2. Das Berühren von Maschinen Anlagen ist nur instruierten und klar ausgewiesenen Personen erlaubt.
3. Wo immer erforderlich und beschildert, ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen.
4. Generell gilt im Umgang mit Glaswaren und an der Glaslinie die Tragepflicht für Schutzbrillen.
5. Besondere Gefahrenbereiche die durch die Arbeiten vor Ort entstehen (offene Gräben, Schächte oder Schaltschränke, rutschiger Bodenbelag, etc.) sind entsprechend zu kennzeichnen oder ggf. abzusperren.
6. Enge Räume, Schächte Tanks oder andere Behältnisse dürfen nur auf ausdrückliche Erlaubnis des Sicherheitsbeauftragten (SiBe) betreten werden.
7. Der Umgang mit Gefahrensoffen (Reinigungschemikalien, Desinfektionsmittel, etc.) ist nicht instruierten Personen strikt untersagt.
8. Heissarbeiten (schweissen, löten, flexen, etc.) dürfen nur nach Absprache mit dem SiBe oder dem technischen Leiter ausgeführt werden.
9. Arbeiten in der Höhe dürfen nur durch ausgebildete Personen mit PSAgA ausgeführt werden.



Zuwiderhandlungen gegen diese Regelungen können mit Abmahnung oder Verweis geahndet werden.
Bei Fragen, Unklarheiten oder Problemen wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson im Betrieb.
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